//start
0x0001,0x0000,	//MCM PCC
0x002c,0x0fff,	//DNR bypass 0x003C
0x002d,0x1900,	//DNR bypass 0x0a08
0x002e,0x0fff,	//DNR bypass 0x1010
0x002f,0x0fff,	//DNR bypass 0x0400
0x003A,0x0009,	//HDTR DE_off CS : de on = d , de off = 9
0x003B,0x0000,	//DE SHARPNESS(0~1023)  off
0x003C,0x0000,	//NOISE LEVEL
0x003F,0x0032,	//CS GAIN
0x0042,0x0020,	//DE TH (MAX DIFF)
0x004d,0x0100,	//pcc strength
0x005b,0x0050,  //COLOR saturation
0x0028,0x0000,	//Register Mask
//end
